|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет закупки** | Оказания услуг по уборке снега, наледи и сосулек с крыш, и прилегающих территорий |
| **Обязательные требования к участникам** |  |
| **Код ОКПД2** | 81.29.12.000 |
| **Наименование ОКПД2** | Услуги по подметанию и уборке снега |
| **Наличие в позиции КТРУ** | 81.29.10.000 Дата начала обязательного применения с 02.2020 |
| **Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | запрос котировок в электронной форме - до 500 тыс. рублей  аукцион в электронной форме свыше 100 тыс. рублей |
| **Информация о контракте** | Используется типовой контракт на оказание услуг |

**Техническое задание**

**Порядок оказания услуг по уборке снега, наледи и сосулек с крыш, и прилегающих территорий**

**1.Общие требования**

Услуги оказываются в течение дня с …… до ………. В иное время Заказчик вправе отказать Исполнителю в доступе на кровлю.

Услуги по очистке крыш от снега, наледи и сосулек и уборке прилегающей территории должны оказываться в соответствии с настоящим Техническим заданием, определяющим объем, содержание услуг и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.

Исполнитель при оказании услуг обеспечивает безопасное проведение услуг в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ. Услуги оказываются после инструктажа персонала Исполнителя под непосредственным руководством ответственного лица со стороны Исполнителя, который несет персональную ответственность за их исполнение.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать стандартам и требованиям действующего законодательства РФ, в том числе:

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
2. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2013 № 2295-ст «ГОСТ 32489-2013. Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия»;
3. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.07.2016 № 600-ст «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
4. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 485-ст «ГОСТ Р ЕН 361-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний»;
5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 486-ст «ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний».

Персонал Исполнителя в обязательном порядке должен иметь допуск на высотные работы. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Персонал, выполняющий работы на высоте, должен иметь соответствующее удостоверение о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, а также личную книжку учета работ на высоте.

**В течение 1 (одного) для с даты заключения контракта Исполнитель предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного сотрудника за оказание услуг, копии паспортов персонала, привлечение которого предусмотрено Исполнителем при оказании услуг на объекте, а также копии удостоверений, подтверждающих разрешение на работы на высоте, и копии медицинских книжек.**

Исполнитель должен иметь необходимые действующие разрешительные документы (договор на прием и утилизацию снега) с окончанием срока действия не ранее 31.03.20\_\_, позволяющие обеспечить утилизацию вывезенного снега с учетом требований действующего законодательства РФ.

***Требования к оказанию услуг по очистке крыш от снега:***

- полная очистка всей площади кровли, примыканий, парапетов и мансард от снега и наледи, удаление сосулек с карнизов;

- удаление сосулек - сбивка сосулек и льда по периметру кровли (не менее 3 м от края кровли), а также удаление льда из водосточных труб;

- очистка поверхностей наружных блоков кондиционеров;

- очистка межэтажных карнизов, козырьков над входами в здание;

- уборка, погрузка и вывоз, сброшенного снега и наледи.

***Требования к оказанию услуг по уборке снега c прилегающих территорий:***

- расчистка снега на прилегающей территории, в том числе, подъездных дорожках, тротуарах, отмостке, дворовых площадках – должны производится ручным и механизированным способом. Тротуары, пешеходные дорожки должны быть очищены от снега и наледи до асфальта.

Уборка снега с прилегающей территории включает в себя погрузку снега в автомобили и транспортировку к месту складирования с помощью спецтехники.

Исполнитель при оказании услуг по очистке кровель, желобов, свесов, водоотводящих устройств от снега, наледи обеспечивает безопасное проведение услуг в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ. Услуги по очистке кровель выполняются после инструктажа персонала под непосредственным руководством ответственного лица со стороны Исполнителя, который несет персональную ответственность за их исполнение.

**2. Условия оказания услуг**

2.1. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега и наледи, не допуская их накопления. При оттепелях, если наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств и протечки, снег следует сбрасывать немедленно.

2.2. Независимо от уклона крыш очистка их от снега и наледи выполняется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки.

2.3. Очистку кровель разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных лопат и скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается, так как это разрушает кровельные покрытия.

2.4. При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих и транспортных средств: тротуары и, в необходимых случаях, проезжая часть улицы освобождается от транспорта и ограждается на ширину возможного падения снега. На время оказания услуг выставляются дежурные. Все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится лицом, под руководством которого ведется работа по очистке кровель (мастером или прорабом Исполнителя).

2.5. Указанные меры относятся также к очистке козырьков и балконов.

**3. Подготовка к оказанию услуг**

До начала оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи представитель Исполнителя обязан:

3.1. Проверить готовность бригады к проведению оказания услуг:

          - физическое состояние рабочих и их спецодежду;

          - наличие индивидуальных защитных и страховочных средств;

          - наличие необходимого инструмента и его исправность.

3.2.  Проверить   техническое состояние:

          - парапетной решетки;

          - надежность закрепления страховочных веревок;

          - лестниц или стремянок около слуховых окон;

          - водосточных труб, воронок и крепление их;

          - выступающих частей на фасаде зданий.

 При обнаружении неисправностей перечисленных элементов принять меры по их ремонту до производства работ по очистке кровли.

3.3.  Проверить наличие ограждения опасной зоны и расставить дежурных для обеспечения безопасности прохожих.

Место сброса снега, льда и мусора ограждается лентой оградительной (канатом) на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м, проход пешеходов по улице временно закрывается.

Дежурные стоят с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него.

3.4. Исполнитель самостоятельно занимается вопросами заблаговременного недопущения парковки автотранспорта, а также его распарковки из зоны очистки. До начала и в процессе очистки кровли Исполнитель обязан не допускать парковку автотранспорта в зону сброса снега.

Припаркованный автотранспорт не является основанием неоказания услуг по очистке кровель.

3.5. Провести дополнительный инструктаж по безопасным методам оказания услуг на местах, обращая внимание на специфические условия проведения оказания услуг на данном участке.

3.6. Оформить письменный наряд - допуск на производство особо опасных услуг.

**4. Оказание услуг**

4.1. Оказание услуг по очистке кровель, территорий, погрузке и вывозу проводятся независимо от дня недели, праздничных дней и выходных.

4.2. Исполнитель обеспечивает чистоту кровель, уборку, погрузку и вывоз снега и наледи по требованию одновременно со всех территорий Заказчика:

- по результатам ежедневного утреннего обследования объектов,

- после снегопада,

- по вызову Заказчика в течение 4 (четырёх) часов.

4.3. Очистка кровли от снега производится со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков.

4.4. При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, систем кондиционирования и вентиляции, световых реклам, вывесок - растяжек, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства.

Исполнитель проводит уборку территории от сброшенного с кровли снега и наледи своими силами на специально отведенные места по согласованию с Заказчиком.

4.5. Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы.

4.6. Работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком.

После очистки кровли от снега и наледи следует проверить ее состояние и при выявлении нарушений принять меры по их устранению.

4.7. Сброшенный с кровли снег и наледь откидывается не менее, чем на 3 (три) метра от стен здания и сгребается в кучи для складирования, места временного складирования снега определяются Заказчиком индивидуально по каждому зданию;

4.8. Производится очистка отмосток зданий и сооружений от снега и наледи по всему периметру;

4.9. Ручная и механизированная погрузка снега и наледи. Необходимость ручной погрузки обусловлена тем, что на большинстве объектов механизированная погрузка технически невозможна: на небольших территориях фронтальному погрузчику сложно маневрировать из-за складирования снега на ограниченных участках, в т.ч. вдоль фасадов зданий и заборов, на газонах, между деревьями и кустарниками. При использовании механизированной погрузки высок риск механических повреждений фасадов зданий, бордюров, колодцев, зеленых насаждений; при использовании ручной погрузки риск повреждений сведен к минимуму.

4.11. Исполнитель обеспечивает погрузку снега в автомобили и транспортировку к месту складирования и утилизации с помощью спецтехники в места, определенные нормативными актами.

**5. Обязательства по устранению повреждений**

В случае повреждения Исполнителем кровли, водосточных труб, воронок, установленных на крыше антенн, вентиляционных коробов и иного оборудования, а также размещенных на фасаде зданий телевизионных камер, наружных блоков кондиционеров, рекламных щитов, козырьков и т.п. Исполнитель обязан в бесспорном и безусловном порядке восстановить повреждения своими силами и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.