|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки закупки** | Поставка шин пневматических для легкового автомобиля |
| **Обязательные требования к участникам** | Отсутствуют |
| **Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации** | - |
| **Код ОКПД 2**  | 22.11.11.000  |
| **Наименование Кода ОКПД 2** | Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые |
| **Наличие позиции в КТРУ** | 22.11.11.000-00000007 - Шина пневматическая для легкового автомобиля, 22.11.11.000-00000004 - Шина пневматическая для легкового автомобиля, 22.11.11.000-00000006 - Шина пневматическая для легкового автомобиля; 22.11.11.000-00000003 - Шина пневматическая для легкового автомобиля. |
| **Информация о контракте**  | Проект контракта на поставку расходных материалов |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара** | **№ п/п** | **Характеристики (показатели) товара** | **Единица измерения характеристики (показателя)** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)\*** |
| Шина пневматическая для легкового автомобиля |  | Категория использования шины | Дорожная |  |
| Универсальная |  |
| Повышенной проходимости |  |
| Зимняя |  |
| Всесезонная |  |
| Запасная временного пользования |  |
|  | Номинальный посадочный диаметр обода | 12 | Дюйм (25,4 мм) |
| 13 | Дюйм (25,4 мм) |
| 14 | Дюйм (25,4 мм) |
| 15 | Дюйм (25,4 мм) |
| 16 | Дюйм (25,4 мм) |
| 16.5 | Дюйм (25,4 мм) |
| 17 | Дюйм (25,4 мм) |
| 18 | Дюйм (25,4 мм) |
| 19 | Дюйм (25,4 мм) |
| 20 | Дюйм (25,4 мм) |
| 21 | Дюйм (25,4 мм) |
| 22 | Дюйм (25,4 мм) |
| 23 | Дюйм (25,4 мм) |
| 24 | Дюйм (25,4 мм) |
| 26 | Дюйм (25,4 мм) |
| 30 | Дюйм (25,4 мм) |
|  | Номинальная ширина профиля | 125 | Миллиметр |
| 135 | Миллиметр |
| 145 | Миллиметр |
| 155 | Миллиметр |
| 165 | Миллиметр |
| 175 | Миллиметр |
| 185 | Миллиметр |
| 195 | Миллиметр |
| 205 | Миллиметр |
| 215 | Миллиметр |
| 225 | Миллиметр |
| 235 | Миллиметр |
| 245 | Миллиметр |
| 255 | Миллиметр |
| 265 | Миллиметр |
| 275 | Миллиметр |
| 285 | Миллиметр |
| 295 | Миллиметр |
| 305 | Миллиметр |
| 315 | Миллиметр |
| 325 | Миллиметр |
| 335 | Миллиметр |
| 345 | Миллиметр |
| 355 | Миллиметр |
| 365 | Миллиметр |
| 375 | Миллиметр |
| 395 | Миллиметр |
|  | Способ герметизации шины | Камерная |  |
| Бескамерная |  |
|  | Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине | 25 | Процент |
| 30 | Процент |
| 35 | Процент |
| 40 | Процент |
| 45 | Процент |
| 50 | Процент |
| 55 | Процент |
| 60 | Процент |
| 65 | Процент |
| 70 | Процент |
| 75 | Процент |
| 80 | Процент |
| 85 | Процент |
| 90 | Процент |
| 105 | Процент |
|  | Категория скорости | H |  |
| J |  |
| K |  |
| L |  |
| M |  |
| N |  |
| F |  |
| P |  |
| G |  |
| Q |  |
| R |  |
| S |  |
| T |  |
| U |  |
| V |  |
| W |  |
| Y |  |
| ZR |  |
|  | Индекс нагрузки | < 70 |  |
| ≥ 70 и < 80 |  |
| ≥ 80 и < 90 |  |
| ≥ 90 и < 100 |  |
| ≥ 100 и < 110 |  |
| ≥ 110 и ≤ 120 |  |
| > 120 |  |
|  | Тип рисунка протектора | Асимметричный |  |
| Симметричный |  |
|  | Направленный протектор | Да |  |
| Нет |  |
|  | Тип[[1]](#footnote-1) | Фрикционная |  |
| Шипованная |  |
|  | Тип конструкции | Диагональная |  |
| Радиальная |  |
|  | Использование технологии усиления прочности шин (RunFlat) | Да |  |
| Нет |  |

*По пунктам 1-12 Технического задания Заказчиком выбирается только одно значение характеристики (показателя)*

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*\*\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в Описании объекта закупки (техническое задание), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в Описании объекта закупки (техническое задание) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в Описании объекта закупки (техническое задание).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в Описании объекта закупки (Техническое задание) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…»то участнику закупки необходимо указать конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в Описании объекта закупки (Техническое задание).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).
1. Для зимней категории использования шины [↑](#footnote-ref-1)